|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wiertarka ortopedyczna** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Napęd ortopedyczny wyposażony w podwójny system spustowy do kontroli prędkości i sterowania kierunkiem. | | Tak |  |
|  | Sterylizacja parowa. | | Tak |  |
|  | Wymiary wiertarki maks. 77 x 140 x 210 mm. | | Tak |  |
|  | Waga wiertarki maks. 785 g. | | Tak |  |
|  | Tryb wiercenia min. 1200 obr/min. | | Tak |  |
|  | Tryb oscylacji drążenia min. 1200 obr/min. | | Tak |  |
|  | Tryb wkręcania min. 150 obr/min. | | Tak |  |
|  | Tryb dotykania min. 50 obr./min. | | Tak |  |
|  | Tryb rozwiertaka min. 300 obr./min. | | Tak |  |
|  | Tryb oscylacji pogłębiarki min. 300 obr./min. | | Tak |  |
|  | Kosz do sterylizacji z sylikonowymi mocowaniami o wymiarach min. 405x253x113 mm | | Tak |  |
|  | Olej w sprayu do silnika oraz dodatkowych części. | | Tak |  |
|  | Min. 2 wiertła 2,5 oraz 3 mm | | Tak |  |
|  | Zasilanie wraz z akumulatorem. | | Tak |  |
|  | Głowica z kluczykiem do zmiany wierteł. | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 36 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy