|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Taboret z podparciem** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Taboret obrotowy osadzony na siłowniku gazowym wyposażony w podnóżek i oparcie operatora | |  |
|  | Siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym. | |  |
|  | Podstawa pięcioramienna na kółkach wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. | |  |
|  | Wysokość w zakresie min. 620-800 mm. | |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg. | |  |
|  | Podstawa o średnicy min. 600 mm. | |  |
|  | Siedzisko o średnicy min. 340 mm. | |  |
|  | Podnóżek regulowany w zakresie min. 200-470 mm. | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy. | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy