|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wiertarka ortopedyczna** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Napęd ortopedyczny wyposażony w podwójny system spustowy do kontroli prędkości i sterowania kierunkiem. | | Tak |  |
|  | Rękojeść napędu wykonana z lekkiego i wytrzymałego materiału PEEK | | Tak |  |
|  | Wymagana sterylizacja parowa w trzech wariantach, **Wariant I**: 121℃ , czas 20min,  ciśnienie 102.9Kpa～122.9Kpa  **Wariant II:** 132℃ , czas 4min,  ciśnienie 184.4Kpa～210.7Kpa  **Wariant III:** 134℃ , czas 4min,  ciśnienie 201.7Kpa～229.3Kpa | | Tak |  |
|  | Nasadka robocza typ JACOBS z kluczykiem do mocowania wierteł lub drutów o śr. 0,2 do 7mm | | Tak |  |
|  | Nasadka robocza – podajnik do drutów o śr. 1,8mm – 3,2mm | | Tak |  |
|  | Wymiary wiertarki maks. 70 x 150 x 200 mm. | | Tak |  |
|  | Waga rękojeści wiertarki z baterią maks. 650 g. | | Tak |  |
|  | Tryb wiercenia min. 1200 obr/min. | | Tak |  |
|  | Tryb piły oscylacyjnej min. 20000 osc./min. | | Tak |  |
|  | Maksymalny czas ciągłej pracy w obciążeniu dopuszczony przez wytwórcę – min 2min. | | Tak |  |
|  | Pełne naładowanie baterii w czasie do 1 h. | | Tak |  |
|  | Ilość baterii w zestawie – min 2szt | | Tak |  |
|  | Bateria o napięciu min 7,2V | | Tak |  |
|  | Obrotowy zamek blokujący klapkę baterii do rękojeści roboczej | | Tak |  |
|  | Kosz do sterylizacji z mocowaniami o wymiarach pomiędzy: 250/300x225/275x100/130 mm | | Tak |  |
|  | Zasilacz jednostanowiskowy do napięcia 230V z diodami pokazującymi tryb ładowania | | Tak |  |
|  | Głowica z kluczykiem do zmiany wierteł. | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy dla rękojeści roboczej i nasadek roboczych | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 3 m-cy dla baterii | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy