|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Taboret obrotowy** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Taboret siodłowy mobilny o stabilnej konstrukcji. Umożliwia zachowanie ergonomicznej i korzystnej dla kręgosłupa postawy. | |  |
|  | Wyposażony jest w dźwignie do regulacji wysokości i wychylenia siodła, umiejscowione pod siodłem. | |  |
|  | Obudowa siłownika oraz podstawa jezdna są chromowane | |  |
|  | Wysokość regulowana min 47-60 cm | |  |
|  | Kąt regulacji siodła min 15 stopni | |  |
|  | Szerokość siedziska 40-42 cm | |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne min 110 kg | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy