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Załącznik nr 2 cz. 2 – formularz ofertowy techniczny
dotyczy postępowania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do przeprowadzania zabiegów urologicznych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” – znak ZP/2501/88/26

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu: Tor wizyjny laparoskopowo-endourologiczny z wyposażeniem – 1 zestaw
Producent/Firma: ..............................................................................................................................................................
Urządzenie nazwa typ: ............................................................    Rok produkcji: ..............................
Przedmiotem zamówienia w niniejszej części jest 1 kompletny zestaw. Przez 1 zestaw należy rozumieć wszystkie urządzenia, instrumenty, akcesoria, materiały i pozostałe wyposażenie wymienione w poniższej tabeli, w ilościach wskazanych przy poszczególnych pozycjach. Wszystkie wymienione elementy stanowią zakres dostawy i są objęte ceną łączną zestawu podaną przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym.
	Lp.
	 Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia     
	Wymóg /wartość           graniczna
	Wymagany opis
spełnienia wymogu

	1
	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026
	Tak
	

	2
	Sterownik kamery z technologią 4K – 1 szt.
	Tak
	

	3
	Sterownik kamery współpracujący z oferowaną głowicą kamery 4K i sztywnym wideoendoskopem laparoskopowym  4K/3D
	Tak
	

	4
	Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz)
	Tak, podać
	

	5
	Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz)
	Tak, podać
	

	6
	Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz)
	Tak, podać
	

	7
	Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: dedykowana drukarka, pamięć PenDrive, klawiatura
	Tak, podać
	

	8
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo komunikacyjne umożliwiające bezpośrednie połącznie z oferowanym źródłem światła LED w celu realizacji włączania / wyłączania światła, zmiany ustawień intensywności światła, zmiany trybów pracy - bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	9
	Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery
	Tak

	

	10
	Menu obsługowe sterownika kamery wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego
	Tak
	

	11
	Menu obsługowe sterownika wywoływane poprzez przycisk głowicy lub wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego
	Tak
	

	12
	Funkcja zoom-u cyfrowego ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępnych min. 6 poziomów ustawień zoom-u
	Tak, podać
	

	13
	Regulacji jasności poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności
	Tak, podać
	

	14
	Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	15
	Zapis zdjęć w formacie: JPEG
	Tak
	

	16
	Zapis filmów w formacie: MPEG4
	Tak
	

	17
	Funkcja obrotu obrazu o 180° ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	18
	Funkcjonalność przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery lub wideoendoskopu, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku
	Tak
	

	19
	Programowanie funkcji uruchamiania zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery lub wiedoendoskopu
	Tak
	

	20
	Funkcja włączania / wyłączania światła w oferowanym źródle światła LED bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	21
	Ręczna regulacja intensywności światła oferowanego źródła światła LED poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak 
	

	22
	Włączanie trybu automatycznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła LED poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	23
	Funkcjonalność wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego
	Tak
	

	24
	Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego
	Tak
	

	25
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego
	Tak
	

	26
	Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia
	Tak
	

	27
	Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła
	Tak
	

	28
	Funkcjonalność jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji
	Tak
	

	29
	Funkcjonalność tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:
- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,
- indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.
Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników
	Tak, podać
	

	30
	Funkcjonalność importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive
	Tak
	

	31
	Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanego wideoendoskopu 4K/3D i źródła światła LED
	Tak
	

	32
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego egzoskopu 3D
	Tak
	

	33
	Stopień ochrony min. CF
	Tak, podać
	

	34
	Głowica kamery 4K UHD- 1 szt.
	Tak
	

	35
	Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery
	Tak
	

	36
	Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli, 50/60 Hz, skanowanie progresywne
	Tak, podać
	

	37
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne
	Tak, podać
	

	38
	Światłowód – 2 szt.
	Tak
	

	39
	Światłowód: średnica 4,8 mm, długość min. 250 cm - 2 szt.
	Tak, podać
	

	40
	Monitor operacyjny 4K/3D – 1 szt.
	Tak
	

	41
	Monitor wykorzysujący technologię 4K i 3D
	Tak
	

	42
	Rozdzielczość 4K min. 3840 x 2160 pikseli
	Tak, podać
	

	43
	Rozmiar przekątnej ekranu min. 31”
	Tak, podać
	

	44
	Wejścia wideo min.: 1x DisplayPort, 1x 12G-SDI, 1x DVI-D
	Tak, podać
	

	45
	Mocowanie VESA
	Tak
	

	46
	Nakładka 3D na okulary korekcyjne – 3 szt.
	Tak
	

	47
	Okulary polaryzacyjne 3D, pasywne – 3 szt.
	Tak
	

	48
	Źródło światła LED - 1 szt.
	Tak
	

	49
	Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery
	Tak
	

	50
	Źródło światła wyposażone w ekran dotykowy
	Tak
	

	51
	Źródło światła wyposażone w tryb światła białego i tryby światła w bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG
	Tak
	

	52
	Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni:
- tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji
- nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym
- mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji
	Tak
	

	53
	Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo komunikacyjne umożliwiające bezpośrednie połącznie z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania poziomu intensywności światła na ekranie monitora operacyjnego i zmianę ustawień poprzez menu obsługowe sterownika kamery
	Tak
	

	54
	Sztywny wideoendoskop laparoskopowy 4K/3D – 2 szt.
	Tak
	

	55
	Wideoendoskop wyposażony w dwa przetworniki obrazowe (chipy) zintegrowane dystalnie w tubusie roboczym, umożlwiające obrazowanie stereoskopowe
	Tak
	

	56
	Praca wideoendoskopu w standardzie rozdzielczości 4K min. 3840 × 2160 pikseli, progressive scan
	Tak, podać
	

	57
	Praca w trybach 3D i 2D z możliwością przełączania
	Tak
	

	58
	Długość robocza 30 - 32 cm
	Tak, podać
	

	59
	Średnica tubusu 10 - 10,5 mm
	Tak, podać
	

	60
	Kąta patrzenia 30°
	Tak
	

	61
	Rękojeść wideoendoskopu wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne
	Tak, podać
	

	62
	Wideoendoskop wyposażony w przyłącze światłowodu umieszczone w części proksymalnej rękojeści
	Tak
	

	63
	Wideoendoskop wyposażony w zintegrowany przewód łączący ze sterownikiem kamery
	Tak
	

	64
	Wideoendoskop wraz przewodem autoklawowalny
	Tak
	

	65
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania sztywnego wideoendoskopu - 2 szt.
	Tak
	

	66
	Insuflator CO2 - 1 szt.
	Tak
	

	67
	Obsługa insuflatora poprzez zintegrowany ekran dotykowy
	Tak
	

	68
	Insuflator wyposażony w tryb wysokoprzepływowy z możliwością regulacji przepływu do min. 50 l/min.
	Tak
	

	69
	Insuflator wyposażony w tryb pediatryczny z możliwością precyzyjnej regulacji przepływu co 0,1 l/min. w zakresie min. 0,1 -2 l/min.
	Tak, podać
	

	70
	Możliwość opcjonalnego rozszerzenia insuflatora o tryby do procedur TEO lub TaTME
	Tak
	

	71
	Funkcja podgrzewania gazu insuflacyjnego z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych
	Tak
	

	72
	Funkcja ewakuacji dymu z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych
	Tak
	

	73
	Funkcja ewakuacji dymu dostępna w trybie ciągłym i w trybie z automatyczną aktywacją w połączeniu z kompatybilnym urządzeniem wysokiej częstotliwości
	Tak
	

	74
	Możliwość wykorzystania drenów insuflacyjnych z funkcją nawilżania gazu insuflacyjnego
	Tak
	

	75
	Wyświetlanie wartości zadanej i rzeczywistej ciśnienia insuflacji CO2 w trakcie insuflacji
	Tak
	

	76
	Wyświetlanie wartości zadanej i rzeczywistej prędkości przepływu CO2 w trakcie insuflacji
	Tak
	

	77
	Przewód do połączenia z butlą CO2 – 1 szt.
	Tak
	

	78
	Dren insuflacyjny z filtrem z podgrzewaniem i ewakuacją dymu, jednorazowy, sterylny (opak. 10 szt.) – 2 opak.
	Tak
	

	79
	Wózek aparaturowy - 1 szt.
	Tak
	

	80
	Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na min. 2 kołach
	Tak, podać
	

	81
	Min. 3 półki oraz 1 szuflada
	Tak, podać
	

	82
	Wysięgnik lub ramię do zamocowania monitora
	Tak
	

	83
	Uchwyt na butlę CO2
	Tak
	

	84
	Wysięgnik na płyny
	Tak
	

	85
	System rejestracji sygnału FullHD/4K - 1 szt.
	Tak
	

	86
	Możliwość zapisu danych min.:
- do pamięci wbudowanej (min. 2TB) 
- do pamięci USB poprzez interfejs USB 2.0 oraz 3.0, 
- do lokalizacji sieciowych
- do lokalizacji FTP, 
- bezpośrednio do systemu szpitalnego za pośrednictwem DICOM
	Tak, podać
	

	87
	Możliwość pobierania informacji z systemu szpitalnego za pośrednictwem HL7
	Tak
	

	88
	Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2, .mpeg4, mov w rozdzielczości do 4K z możliwością wyboru niższych rozdzielczości zapisu
	Tak
	

	89
	Zapis zdjęć min. w formacie: .jpg, .bmp
	Tak
	

	90
	Funkcja kasowania wybranych zapisanych zdjęć i wideo przed końcowym zamknięciem procedury.
	Tak
	

	91
	Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie min. takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga, komentarz w odpowiednich przeznaczonych do tego polach.
	Tak
	

	92
	Możliwość wprowadzania informacji przy pomocy zewnętrznej klawiatury i myszki. 
	Tak
	

	93
	Wejścia wideo: DP, HDMI
	Tak
	

	94
	Urządzenie wyposażone w min. 6 gniazd USB, w tym min. 4 gniazda USB 3.0 
	Tak, podać
	

	95
	Możliwość wydruku automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi.
	Tak
	

	96
	Funkcja tworzenia raportów w formacie .pdf
	Tak
	

	97
	Funkcja nakładania znaku wodnego na obraz w postaci tekstu i znaku logu z możliwością regulacji przeźroczystości.
	Tak
	

	98
	Funkcja zapisywania procedur w wybranych lokalizacjach w tle umożliwiająca otwarcie nowej procedury, wprowadzenie nowego pacjenta i zapis nowych zdjęć i wideo bez konieczności oczekiwania na zakończenie zapisu poprzednich procedur.
	Tak
	

	99
	Funkcja równoczesnego zapisu sygnału wideo z dwóch źródeł (zapis dwukanałowy) w trybie: 
- zsynchronizowanym czasowo (jednoczesne uruchomienie i zatrzymanie zapisu dla obydwu źródeł wideo) 
- asynchronicznym (niezależne uruchamianie z zatrzymywanie zapisu w obydwu źródłach wideo).
	Tak
	

	100
	Możliwość podłączenia i zapisu wideo ze źródła sygnału 3D.
	Tak
	

	101
	Możliwość wyświetlenia oraz zapisu obrazu 3D jako obraz 2D.
	Tak
	

	102
	Zaimplementowane oprogramowanie zabezpieczające przed malware, niezależne od łatek bezpieczeństwa systemu operacyjnego, pozwalające na uruchomienie wyłącznie aplikacji zdefiniowanych na liście “white list”.
	Tak
	

	103
	Możliwość zarządzania kontami użytkowników poprzez usługę Active Directory oraz tworzenie różnych profili ustawień dla różnych kont użytkowników.
	Tak
	

	104
	Możliwość ustawienia automatycznej synchronizacji czasu systemu z serwera NTP
Urządzenie wyposażone w min. 1 gniazdo 1 GB Ethernet (RJ-45) oraz wbudowaną antenę do bezprzewodowego łączenia poprzez Wi-Fi.
	Tak, podać
	

	105
	Uretrotom
	Tak
	

	106
	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 1 szt.
	Tak, podać
	

	107
	Tubus ochronny do optyki – 1 szt.
	Tak
	

	108
	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 1 szt.
	Tak
	

	109
	Płaszcz uretrotomu  21 Fr. – 1szt
	Tak
	

	110
	Obturator, do zast. z płaszczem uretrotomu 21 Fr. – 1szt.
	Tak
	

	111
	Płaszcz dodatkowy do wprowadzania cewników balonowych – 1 szt.
	Tak
	

	112
	Element pracujący resektoskopu monopolarnego, pasywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz przekręcane mocowanie do płaszcza i optyki – 1 szt.
	Tak
	

	113
	Nóż prosty kompatybilny z ofertowanym uretrotomem (opak. 6 szt). – 1 opak.
	Tak
	

	114
	Tuleja ochronna do przechowywania noży – 1 szt.
	Tak
	

	115
	Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty perforowanej, z pokrywą, matą silikonową oraz kołkami mocującymi i paskami silikonowymi. Wym. zewnętrzne tacy 480 x 250 x66 mm – 1 szt.
	Tak
	

	116
	Resektoskopy bipolarne
	Tak
	

	117
	Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt.
	Tak
	

	118
	Element pracujący resektoskopu bipolarnego, bierny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki – 2 szt.
	Tak
	

	119
	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. – 2 szt.
	Tak
	

	120
	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 2 szt.
	Tak
	

	121
	Tubus ochronny do optyki – 2 szt.
	Tak
	

	122
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wymiary zewnętrzne 525x240x70mm. W zestawie pokrywa oraz silikonowe maty, trzpienie i paski do ufiksowania instrumentów – 2szt.
	Tak
	

	123
	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt.
	Tak
	

	124
	Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa (opak.-10 szt.) – 10 opak.
	Tak
	

	125
	Elektroda koagulacyjna haczykowa bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa (opak.-10 szt.) – 4 opak.
	Tak
	

	126
	Elektroda koagulacyjna bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa (opak.-10 szt.) – 4 opak.
	Tak
	

	127
	Adapter do połączenia ewakuatora z płaszczem zewnętrznym resektoskopu 26Fr – 2 szt.
	Tak
	

	128
	Strzykawka pęcherzowa, 150ml – 2 szt.
	Tak
	

	129
	Przyłącze do ewakuatora – 2 szt.
	Tak
	

	130
	Resektoskop laserowy
	Tak
	

	131
	Element pracujący bierny, przeznaczony do pracy z włóknami laserowymi podczas laserowej enukleacji prostaty, wykorzystujący wymienne prowadnice do włókien laserowych różnego rozmiaru, wyposażony w mocowanie obrotowe do płaszcza resektoskopu oraz w zamknięte uchwyty na palce, kompatybilny z optyką cystoskopową o śr. 4 mm i dł. 30 cm i płaszczem resektoskopu o rozm. 26 Fr. - 2 szt.
	Tak
	

	132
	Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt.
	Tak
	

	133
	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. – 2 szt.
	Tak
	

	134
	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 2 szt.
	Tak, podać
	

	135
	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt.
	Tak
	

	136
	Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 0,8 mm, kompatybilna z elementem pracującym – 2 szt.
	Tak
	

	137
	Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 1,5 mm, kompatybilna z elementem pracującym - 2 szt.
	Tak
	

	138
	Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 0,8 mm, wyposażona w retraktor prostaty w końcu dystalnym, kompatybilna z elementem pracującym - 2 szt.
	Tak
	

	139
	Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 1,5 mm, wyposażona w retraktor prostaty w końcu dystalnym, kompatybilna z elementem pracującym - 2 szt.
	Tak
	

	140
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wymiary zewnętrzne 525x240x70mm. W zestawie pokrywa oraz silikonowe maty, trzpienie i paski do ufiksowania instrumentów – 2szt.
	Tak
	

	141
	Tubus ochronny do optyki – 2 szt.
	Tak
	

	142
	Optyka urologiczna z równoległym okularem, kąt patrzenia  6°, autoklawowalna, średnica kompatybilna z płaszczem resektoskopu 26 Fr., wyposażona w system soczewek wałeczkowych, przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, kanał roboczy do wprowadzenia ostrza morcelatora, wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik. Możliwość wykorzystania oferowanej optyki z równoległym okularem do zabiegów przezskórnej nefrolitotrypsji - 2 szt.
	Tak
	

	143
	Adapter do połączenia optyki do morcelatora z zewnętrznym płaszczem resektoskopu, mocowanie na klik - 2 szt.
	Tak
	

	144
	Adapter do połączenia optyki do morcelatora z zewnętrznym płaszczem resektoskopu, mocowanie obrotowe - 2 szt.
	Tak
	

	145
	Kosz do mycia i sterylizacji optyki – 2 szt.
	Tak
	

	146
	Resektoskopy monopolarne
	Tak
	

	147
	Element pracujący resektoskopu monopolarnego, bierny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz przekręcane mocowanie do płaszcza i optyki – 2 szt.
	Tak
	

	148
	Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu – 2 szt.
	Tak
	

	149
	Tubus ochronny do optyki – 2 szt.
	Tak
	

	150
	Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe – 2 szt.
	Tak
	

	151
	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. – 2 szt.
	Tak
	

	152
	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt.
	Tak
	

	153
	Pętla tnąca monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa (opak.-10 szt.) – 6 opak.
	Tak
	

	154
	Elektroda koagulacyjna monopolarna, kulka 3mm, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., jednorazowa (opak.-10 szt.) – 5 opak.
	Tak
	

	155
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wymiary zewnętrzne 525x240x70mm. W zestawie pokrywa oraz silikonowe maty, trzpienie i paski do ufiksowania instrumentów – 2szt.
	Tak
	

	156
	Zestaw narzędzi laparoskopowych
	Tak
	

	157
	Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, długość 31–32 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki - 2 szt.
	Tak, podać
	

	158
	Światłowód, średnica 4,8mm, długość 250cm - 2 szt.
	Tak
	

	159
	Igła Veress’a, do wytworzenia odmy otrzewnowej, ze sprężystą tępą kaniulą wewnętrzną, z przyłączem LUER-Lock, autoklawowalna, średnica 2,1 mm, długość 13–14 cm  - 2 szt.
	Tak, podać
	

	160
	Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, obie bransze ruchome o długości  22mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec,  tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt.
	Tak
	

	161
	Kleszcze chwytające bransze okienkowe z drobnym ząbkowaniem, jedna bransza ruchoma, bransze o długości 26mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec,  tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt.
	Tak
	

	162
	Nożyczki typu METZENBAUM, ostrza zakrzywione, oba ostrza ruchome, długość ostrzy 15mm; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt.
	Tak
	

	163
	Elektroda haczykowa, monopolarna, kształ L, rozmiar 5 mm, długość robocza 36 cm, tubus izolowany - 2 szt.
	Tak
	

	164
	Kleszcze chwytające typu „aligator”, obie bransze ruchome, bransze o długości  18mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec,  tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm  - 2 szt.
	Tak
	

	165
	Kleszcze chwytające typu "pazury", zęby 2 x 3, jedna bransza ruchoma, bransze o długości 26mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec,  tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36-45 cm  - 2 szt.
	Tak, podać
	

	166
	Kleszcze chwytające, bransze atraumatyczne, okienkowe, długość branszy 24mm, obie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec,  tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt.
	Tak
	

	167
	Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, obie bransze ruchome, bransze o długości 19mm, bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki z podłączeniem do koagulacji bipolarnej,  tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt.
	Tak
	

	168
	Kleszcze chwytające bransze okienkowe z drobnym ząbkowaniem, obie bransze ruchome, bransze o długości 18mm, bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki z podłączeniem do koagulacji bipolarnej,  tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm - 2 szt.
	Tak
	

	169
	Rurka ssąco  - płucząca, z otworami bocznymi, z podwójnym zaworem odcinającym, długość 36 cm, rozmiar 5 mm  - 2 szt.
	Tak
	

	170
	Imadło laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 33 cm; uchwyt pistoletowy z wyłączaną zapinką, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu – 2 szt.
	Tak
	

	171
	Imadło laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 33 cm; uchwyt pistoletowy z wyłączaną zapinką, bransze proste, z wkładką z węglika wolframu - 2 szt.
	Tak
	

	172
	Pojemnik do przechowywania i sterylizacji instrumentów- 2 szt.
	Tak
	

	173
	Zestaw do mini PCNL
	Tak
	

	174
	Nefroskop do minimalnie inwazyjnych procedur PCNL – 1 szt.
Kąt patrzenia nefroskopu 12°, Rozmiar tubusu nefroskopu 12 Fr., Długość robocza 22cm, Nefroskop wyposażony w okular skośny, Nefroskop wyposażony w osiowy kanał roboczy o rozmiarze min. 6,5 Fr., Wejście do kanału roboczego nefroskopu wyposażone w zdejmowany port z wymienną uszczelką do wprowadzania instrumentów, Mocowanie portu instrumentowego do nefroskopu na szybkozłącze, Zdejmowany port instrumentowy wyposażony w boczny zawór do podłączenia napływu
Możliwość sterylizacji nefroskopu w autoklawie
	Tak, podać
	

	175
	Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 15/16 Fr., długość 15 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	

	176
	Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] – 16,5/17,5Fr., długość 15 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	

	177
	Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] – 21/22Fr., długość 15 cm – 1 szt.
	Tak, podać
	

	178
	Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w kanał dla drutu prowadzącego. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 15 Fr. – 1 szt.
	Tak
	

	179
	Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 16,5 Fr. – 1 szt.
	Tak
	

	180
	Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 21 Fr. – 1 szt.
	Tak
	

	181
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, wymiary zewnętrzne 525x240x70mm. W zestawie pokrywa oraz silikonowe maty, trzpienie i paski do ufiksowania instrumentów – 1 szt.
	Tak
	

	182
	Diatermia mono- i bipolarna z funkcją zamykania dużych naczyń
	Tak
	

	183
	Kolorowy ekran dotykowy do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min. 10 cali
	Tak, podać
	

	184
	Oprogramowanie w języku polskim.
	Tak
	

	185
	Możliwość zapamiętania minimum 100 programów i zapisania ich pod nazwą użytkownika lub procedury
	Tak, podać
	

	186
	Możliwość zmiany programu przez operatora w czasie zabiegu z uchwytu monopolarnego za pomocą kombinacji przycisków cięcie/koagulacja oraz wyłącznika nożnego posiadającego przycisk zmiany programów oraz z ekranu diatermii. Możliwość zmiany min. 6 wcześniej zaprogramowanych nastaw za pomocą standardowego (dwuprzyciskowego) uchwytu monopolarnego oraz wyłącznika nożnego i z ekranu urządzenia.
	Tak
	

	187
	Sterowanie urządzenia za pomocą efektów tkankowych. Urządzenie powinno dozować moc i inne parametry prądu w całkowicie automatyczny sposób tak aby był zachowany nastawiony efekt tkankowy. Nie dopuszcza się możliwości regulacji aparatu przez nastawianie mocy wyjściowej.
	Tak
	

	188
	Funkcja zamykania dużych naczyń z automatycznym startem po prawidłowej aplikacji instrumentu z regulowanym czasem zwłoki oraz automatycznym wyłączeniem po osiągnięciu zamknięcia naczyń.
Warunkiem koniecznym jest możliwość aktywacji narzędzi do zamykania dużych naczyń w tzw. Autostarcie oraz z wyłącznika nożnego i rękojeści jeśli posiadają do tego celu odpowiednie przyciski.
	Tak
	

	189
	Moc cięcia monopolarnego min. 400 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych.
	Tak, podać
	

	190
	Moc koagulacji monopolarnej min. 240 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych.
	Tak, podać
	

	191
	Cięcie bipolarne z mocą min. 400 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych.
	Tak, podać
	

	192
	Moc koagulacji bipolarnej min. 200 W z możliwością nastawienia min. 10 efektów tkankowych.
	Tak, podać
	

	193
	Program zamykania dużych naczyń z mocą min. 350W
	Tak, podać
	

	194
	Możliwość współpracy z resektoskopami bipolarnymi; urządzenie musi posiadać dedykowane prądy do cięcia i koagulacji z automatycznym rozpoznawaniem resektoskopu i nastawianiem dla niego optymalnych parametrów pracy.
	Tak
	

	195
	Min. 5 rodzajów cięcia monopolarnego, min. 5 rodzajów koagulacji monopolarnej, min. 2 rodzaje cięcia bipolarnego i min. 2 rodzajów koagulacji bipolarnej, każdy z tych prądów powinien posiadać możliwość nastawienia min. 10 elektów tkankowych.
	Tak, podać
	

	196
	Min. 3 gniazda umożliwiające podłączanie instrumentów mono i bipolarnych oraz 1 gniazdo elektrody neutralnej.
	Tak, podać
	

	197
	Możliwość współpracy z przystawką argonową obsługiwaną z ekranu diatermii
	Tak
	

	198
	Wyłącznik nożny dwuprzyciskowy z funkcją przełączania programów – 1 szt.
	Tak
	

	199
	Kabel przyłączeniowy do elektrod biernych jednorazowych – 1 szt.
	Tak
	

	200
	Kabel do monopolarnych instrumentów laparoskopowych,  dł. 250 -300 cm – 2 szt
	Tak, podać
	

	201
	Kabel do bipolarnych instrumentów laparoskopowych, dł. 250 - 300 cm – 2 szt.
	Tak, podać
	

	                                                                  Inne wymagania

	202
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	

	203
	Instrukcja sterylizacji
	Tak
	

	204
	Dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami dla oferowanego wyrobu medycznego, potwierdzające możliwość jego legalnego wprowadzenia do obrotu i używania, w szczególności deklaracja zgodności UE oraz - jeżeli dotyczy - certyfikat wydany przez właściwą jednostkę notyfikowaną.
	Tak
	

	205
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	Tak
	

	206
	Autoryzowany serwis zapewniający realizację obsługi gwarancyjnej na terytorium Polski, z dostępem do oryginalnych części zamiennych producenta.
	Tak
	

	207
	Paszporty techniczne (format zeszytu A5)
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1
	Okres gwarancji min.36 miesięcy.
	Tak
	


	2
	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	Tak
	

	3
	W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.
	Tak
	

	4
	Zapewniony serwis pogwarancyjny
	Tak
	

	5
	Okres zagwarantowania dostępności części  zamiennych minimum 10 lat
	Tak
	


(podpis/podpisy osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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