|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rzutnik optotypów – 2 szt.** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Sterowanie pilotem | | TAK |  |
|  | Wbudowane testy literowe, cyfrowe, optotypy Landolta, test obuoczne | | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru pojedynczych znaków | | TAK |  |
|  | Odległość refrakcji: 3.0 do 6.0 m | | TAK |  |
|  | Powiększenie: 30x (przy odległości 5 m) | | TAK |  |
|  | Rozmiar wyświetlacza: 330x270 mm, | | TAK |  |
|  | Liczba optotypów: 30 | | TAK |  |
|  | Krok programu: 2 typy, maksymalnie 30 kroków | | TAK |  |
|  | Typ lampy: 12v 50w (lampa halogenowa) | | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie: po 10 minutach | | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania: AC 120, 220, 230 lub 240 V, 50/60 Hz | | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | | TAK |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | | TAK |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | | TAK |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | | TAK |  |
|  | Paszport techniczny do każdego urządzenia. | | TAK |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy