|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tonometr bezkontaktowy** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Ekran LCD, kolorowy, dotykowy o przekątnej 8,5" | | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia wewnętrznego oka w zakresie od 1 do 60 mmHg, krok pomiaru 1 mmHg | | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania średniej z 3 pomiarów | | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie badanego oka (prawe/lewe) | | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia w trybie automatycznym i manualnym | | TAK |  |
|  | System znaczników graficznych ułatwiających pomiar manualny | | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia na wydruku identyfikatora pacjenta | | TAK |  |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem badanego oka, system dźwiękowy sygnalizujący zbyt małą odległość głowicy od badanego oka | | TAK |  |
|  | Możliwość obliczenia skorygowanego ciśnienia wewnątrzgałkowego w oparciu o wpisanie grubości rogówki | | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualnej edycji oraz zmiany parametrów A i B w formule skorygowanego IOP | | TAK |  |
|  | Wbudowana wewnętrzna drukarka | | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | | TAK |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | | TAK |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | | TAK |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | | TAK |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy