|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lampa szczelinowa** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Lampa ze źródłem światła umieszczonym powyżej układu optycznego | | TAK |  |
|  | Pięć powiększeń: 6X, 10X, 16X, 25X, 40X o odpowiadającym im średnicach polach widzenia w zakresie 5,6 mm do 35,1 mm | | TAK |  |
|  | Filtry : niebieski, zielony, odcinający UV i IR , amber zwiększający kontrast naczyń siatkówki | | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła pokrętłem w korpusie lampy umieszczonym w pobliżu joysticka regulującego pozycję lampy | | TAK |  |
|  | Okulary 12.5X | | TAK |  |
|  | Precyzyjna i płynna regulacja góra-dół joystickiem poprzez możliwość zbalansowania ciężaru wyposażenia dodatkowego | | TAK |  |
|  | Szerokość szczeliny : regulacja ciągła od 14mm do 0mm (przy 14mm szczelina  staje się okręgiem) | | TAK |  |
|  | Długość szczeliny: regulacja ciągła od 14mm do 1mm (przy 14mm szczelina staje  się okręgiem) | | TAK |  |
|  | Kąt szczeliny 0 do 180 stopni | | TAK |  |
|  | Źródło oświetlenia Halogenowe | | TAK |  |
|  | Ruch wzdłużny 90mm  Ruch poprzeczny 100mm  Ruch podstawy 12mm  Ruch w pionie 30mm  Ruch podbródka 80mm | | TAK |  |
|  | Fiksator: czerwona lampka LED | | TAK |  |
|  | Możliwość pochylenia szczeliny w kierunku pacjenta o 5, 10, 15 i 20 stopni | | TAK |  |
|  | Stolik elektryczny pod urządzenie | | TAK |  |
|  | Filtry Fluo (exciter/barier) | | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 36 m-cy | | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | | TAK |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | | TAK |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | | TAK |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | | TAK |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy