|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wózek inwalidzki.** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Konstrukcja ze stali chromowo-molibdenowej, na ramie krzyżakowej. Wyposażony w regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki oraz odchylane podłokietniki. Tapicerka wykonana z materiału niepalnego. Rama malowana proszkowo. | |  |
|  | Szerokość siedziska min 50 cm | |  |
|  | Głębokość siedziska min 40 cm | |  |
|  | Wysokość oparcia min 44 cm | |  |
|  | Szerokość całkowita wózka min 69 cm | |  |
|  | Waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami) max 18,5 kg | |  |
|  | Maksymalne obciążenie 120 kg | |  |
|  | Rozmiar kół przednich 200x33 mm pełne (PU) (+/- 5mm) | |  |
|  | Rozmiar kół tylnych 24″ x 1 3/8″ pompowane/PU pełne – bezobsługowe | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy