|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Płuczka do oczu – 1szt** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Mocowana na ścianie wyposażona w miskę ze stali kwasoodpornej. | | Tak |  |
|  | 2 dysze natryskowe z samoczynnym regulatorem przepływu, filtrem zanieczyszczeń i osłonami przeciwkurzowymi | | Tak |  |
|  | Uruchamianie płytką przyciskową o dużej powierzchni | | Tak |  |
|  | Przyłącze wody: 1/2" | | Tak |  |
|  | Zużycie wody: > 12 l/min przy 2 bar | | Tak |  |
|  | Zgodna z PN EN 15154-2 | | Tak |  |
|  | Osłony przeciwkurzowe otwierane automatycznie pod ciśnieniem wody | | Tak |  |
|  | Waga maksymalnie 1,9kg | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy