|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lampa nowej generacji – 1szt** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Lampa zabiegowa bezcieniowa w technologii LED wyposażona w statyw jezdny z pięcioma kołami. | |  |
|  | Wyposażona w elastyczne ramię długości minimum 60cm z ergonomicznym uchwytem do kierowania reflektorem. | |  |
|  | Natężenie światła w odległości 30cm minimum 40k lux | |  |
|  | Temperatura barwy światła 5500 stopni K | |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | |  |
|  | Moc maksymalnie 20W | |  |
|  | Spełnienie norm:  EN 60.598-1 październik 2004  EN 60.598-2-1 styczeń 1989  EN 60.598-2-6 styczeń 1997  EN 60.598-2-25 grudzień 2004 | |  |
|  | Wysokość minimum 150 cm | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy