|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wózek hydrauliczny – 1szt** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Hydrauliczny wózek podnośnikowy do załadunku chłodni oraz transportu zwłok w całości wykonany z materiałów nierdzewnych – kwasoodpornych gat. Min 1,4301EN10088 z blatem pełnym. | | Tak |  |
|  | **Wykonany w postaci podnoszonej ramy**. | | Tak |  |
|  | Pojedynczy pantograf podnoszący zasilany pompą hydrauliczną ze sterowaniem przyciskiem nożnym. | | Tak |  |
|  | Prowadnice rolkowe boczne ułatwiające przesuwanie tacy lub trumny. | | Tak |  |
|  | Boczne uchwyty manewrowe oraz główny uchwyt do sterowania i przesuwania wózka. | |  |  |
|  | Wyposażony w cztery koła z blokadą ruchu. | | Tak |  |
|  | Wyposażony w system cumowania i osiowania z regałami w komorze. | | Tak |  |
|  | Zakres podnoszenia górnej ramy do 195cm. | | Tak |  |
|  | Obciążenie maksymalne wózka do 250 kg. | | Tak |  |
|  | Blokada zsunięcia tacy lub trumny. | | Tak |  |
|  | Wymiary:  - długość: 2300mm (+/- 100mm)  - szerokość: 750mm (+/- 50mm)  - wysokość w stanie złożonym ~270mm  - wysokość w stanie podniesionym min 1800mm | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy