***Załącznik nr 2a – formularz techniczny***

dotyczy postępowania ZP/2505/116/21 – zakup oraz dostawa wyposażenia dla Oddziałów: Neurologicznego, Dziecięcego z Chirurgią Dziecięcą z Chirurgią Dziecięcą, Ośrodka Udarowego

# **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**CHŁODZIARKI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna podblatowa. | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 600x610x910 mm (SzxGxW). | Tak |  |
|  | Pojemność netto – min.140 l. | Tak |  |
|  | Cyfrowy regulator pozwalający ustawić dowolną temperaturę z zakresu +2 do +15"C. | Tak |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne za długo otwartych drzwi, za wysokiej/niskiej temperatury, uszkodzenia czujnika temperatury. | Tak |  |
|  | Drzwi przeszklone, z możliwością zmiany kierunku otwierania. | Tak |  |
|  | Antybakteryjna powłoka wnętrza komory. | Tak |  |
|  | Chłodzenie dynamiczne. | Tak |  |
|  | Komor chłodziarki wyposażona w 3 półki druciane i 2 druciane kosze. | Tak |  |
|  | Drzwi zamykane na klucz. | Tak |  |
|  | Czynnik chłodniczy R600a. | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

