|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Regał wykonany w całości ze stali malowanej proszkowo.. | TAK |  |
|  | Wymiary min. 1200 x 600 x 2000 mm. | TAK |  |
|  | Pólki metalowe pełne. | TAK |  |
|  | Ilość półek min. 4. | TAK |  |
|  | Regał wyposażony w stopki zabezpieczające posadzkę przed uszkodzeniami. | TAK |  |
|  | Nośność każdej półki min. 100 kg. | TAK |  |
|  | Nogi regału wykonane z kątownika z perforacją, umożliwiającą regulację montowania półek. | TAK |  |
| 1. W | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. | TAK |  |
|  | Dostawa w cenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | TAK |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 5 lat. | TAK |  |

1. ***Załącznik nr 2a – formularz techniczny***
2. dotyczy postępowania ZP/2505/116/21 – zakup oraz dostawa wyposażenia dla Oddziałów: Neurologicznego, Dziecięcego z Chirurgią Dziecięcą z Chirurgią Dziecięcą, Ośrodka Udarowego

# **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**REGAŁ MAGAZYNOWY (3 SZT.)**

