***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

*Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23*

***Numer pozycji/części: P.42.***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **ŁÓŻKO DLA PACJENTÓW IZOLOWANYCH – szt. 1**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak |  |
|  | Łóżko dla pacjentów izolowanych w oddziale psychiatrycznym | Tak |  |
|  | Wszystkie 4 nogi łóżka wyposażone w specjalny mechanizm umożliwiający przymocowanie łóżka do podłoża | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka z profilu stalowego, lakierowanego proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL, montowane na stałe. | Tak |  |
|  | Leże 2 segmentowe. Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, montowaną na stałe. | Tak |  |
|  | Leże wyposażone w 6 uchwytów stabilizujących materac, zapobiegające przesuwaniu się materaca po leżu. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców mechaniczna za pomocą bezpiecznego mechanizmu grzebieniowego dodatkowo zabezpieczonego elementem osłaniającym | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita 935mm (+/-50mm) | Tak |  |
|  | Długość całkowita: 2300 mm(+/- 50 mm) | Tak |  |
|  | Wymiary leża 2000 mm x 860mm (+/-10mm) | Tak |  |
|  | Wysokość leża, mierzona od podłogi do powierzchni leża, bez materaca 500 mm | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze białym. Nogi łóżka wzmocnione poprzeczką | Tak |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe zlokalizowane w narożnikach | Tak |  |
|  | Uchwyty do mocowania pasów bezpieczeństwa po obu stronach ramy łóżka |  |  |
|  | Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki, 2szt od strony głowy oraz 2 od strony nóg. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka:  - materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym,  nieprzepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180°. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 140mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta. Łączenie pokrowca zszywane. | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

|  |
| --- |
| Data; kwalifikowany podpis elektroniczny |
|  |