***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

*Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23*

***Numer pozycji/części: P.32.***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **Wózek do transportu zwłok – szt. 1**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 |  |  |
|  | Wózek do przewożenia zwłok z hydrauliczną regulacja wysokości w zakresie min 50 cm – 85cm | Tak |  |
|  | Wózek do przewożenia zwłok w całości wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Ręczna pompa hydrauliczna usytułowana przy uchwycie do przetaczania wózka od strony nóg. | Tak |  |
|  | **Pokrywa wózka wykonana z lekkiego propylenu, minimum trzy uchwyty pokrywy w górnej jej części ułatwiające przenoszenie pokrywy.** | Tak |  |
|  | Zestaw składa się z wózka, tacy do zwłok oraz pokrywy | Tak |  |
|  | W narożnikach krążki odbojowe zapobiegające uszkodzeniom wózka podczas transportu | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 koła z indywidualną blokadą | Tak |  |
|  | Koła pełne lane - średnica 125mm | Tak |  |
|  | Długość blatu tacy: max 190 cm | Tak |  |
|  | Szerokość blatu tacy: max 64 cm | Tak |  |
|  | Grubość tacy: max 4cm | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min250 kg | Tak |  |
| **INNE WYMAGANIA** | | | |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
| **WARUNKI GWARANCJI I SERWISU** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

|  |
| --- |
| Data; kwalifikowany podpis elektroniczny |
|  |