***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

*Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23*

***Numer pozycji/części: P.46.***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **Wanna uchylna do kąpieli z regulacją na pilota – szt. 1**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Wanna przeznaczona do zabiegów pielęgnacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych. | Tak |  |
|  | Wanna i stanowisko prysznicowe w jednym urządzeniu | Tak |  |
|  | Wanna wykonana z włókna szklanego | Tak |  |
|  | Powierzchnia antypoślizgowa zapewniająca bezpieczne wejście i wyjście z wanny | Tak |  |
|  | Ergonomicznie wyprofilowane wnętrze wanny | Tak |  |
|  | Wewnątrz wanny specjalne wycięcie w celu lepszej higieny miejsc intymnych | Tak |  |
|  | Dwa uchwyty zamocowane na krawędzi wanny | Tak |  |
|  | Wanna bez konieczności stałego przytwierdzenia do podłogi | Tak |  |
|  | Funkcja przechylenia wanny z pozycji poziomej do pozycji pionowej umożliwiająca bezpieczny prysznic w pozycji siedzącej | Tak |  |
|  | Funkcja przechylenia wanny z pozycji pionowej do pozycji poziomej w celu wykonania pełnej kąpieli całego ciała | Tak |  |
|  | Elektryczne sterowanie zmianą pozycji wanny za pomocą bezpiecznego pilota ręcznego, zabezpieczonego przed zalaniem wodą. | Tak |  |
|  | Wanna wyposażona w termostat z zabezpieczeniem przed poparzeniem | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min.120 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna zewnętrzna szerokość wanny: 830 mm ±5 mm | Tak |  |
|  | Maksymalna długość wanny: 1560 mm ±5 mm | Tak |  |
|  | Pojemność: 80-120 litrów | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

|  |
| --- |
| Data; kwalifikowany podpis elektroniczny |
|  |