***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

*Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23*

***Numer pozycji/części: P.90.***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **Wózek zabiegowy z wyposażeniem – szt. 4**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak |  |
|  | Wózek zabiegowy 5 szufladowy | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych | Tak |  |
|  | Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyty stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego | Tak |  |
|  | Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Płyta tylna i boczna: wykonana z aluminium | Tak |  |
|  | Uchwyty szuflad wykonane z tworzywa. | Tak |  |
|  | Trzy szuflady z wewnętrznymi przegródkami służącymi do segregacji leków | Tak |  |
|  | Max nośność szuflady: min. 20 kg | Tak |  |
|  | Całkowita ładowność wózka: min. 80 kg | Tak |  |
|  | Nośność blatu bocznego: min.10 kg | Tak |  |
|  | Odporność na korozję i łatwe czyszczenie | Tak |  |
|  | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady | Tak |  |
|  | Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego, lakierowane proszkowo | Tak |  |
|  | Wysokość szuflad (od dołu): 23 cm, 11 cm, 11 cm, 11 cm,11 cm | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 cichobieżne kółka o średnicy Φ100mm, w tym 2 kółka z blokadą | Tak |  |
|  | Wymiary:  - szerokość: 650 mm  - głębokość 475 mm  - wysokość: 960 mm | Tak |  |
|  | Wyposażenie:  - metalowa nadstawka anestezjologiczna na lekarstwa – 10 przezroczystych, uchylnych pojemników zabezpieczonych zamkiem na kluczyk  - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka,  - dwa kosze na odpady  - druciany kosz a w nim pojemnik na zużyte igły | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | |
|  | Dostawa w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

|  |
| --- |
| Data; kwalifikowany podpis elektroniczny |
|  |