

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania o sygnaturze ZP/2505/113/24 - Zakup czasowego dostępu do systemu teletransmisji danych medycznych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne  (brak spełnienia tych wymagań spowoduje odrzucenie oferty) | Opis spełnienia wymagań  (opisu dokonuje oferent) |
|  | Możliwość przyjmowania na stacji znajdującej się w Pracowni Hemodynamiki transmisji wysyłanych z defibrylatorów Lifepak 15 realizowana za pomocą modemów znajdujących się w karetkach przez Internet |  |
|  | Przyjmowanie transmisji krzywych dynamicznych funkcji życiowych i parametrów cyfrowych: ekg (12 odprowadzeń) z analizą i interpretacją |  |
|  | Powiadamianie mailem lub SMS-em wskazanych użytkowników o odbiorze transmitowanego badania |  |
|  | Przyjmowanie wyników cyfrowych uniesienia odcinka S-T mierzonego w punkcie J na wszystkich 12-u odprowadzeniach badania EKG |  |
|  | Alarm przyjścia transmisji  - optyczny  - akustyczny |  |
|  | Automatyczny wydruk transmitowanych informacji na drukarce |  |
|  | Możliwość archiwizowania przysłanych danych w formie elektronicznej |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o retransmisję przyjętych danych do innych użytkowników systemu (komputer, smartfon) |  |
|  | Możliwość generowania przez system komunikatów zbiorczych o ilości transmisji z każdej karetki w ciągu ostatniego miesiąca z podaniem czasu transmisji i miejsca stacjonowania karetki |  |
|  | Czas trwania dostępu do serwera: 3 lat |  |
|  | Możliwość przeniesienia posiadanej licencji systemu na inny komputer w ramach przedmiotu zamówienia |  |
|  | Dostęp do wszelkich uaktualnień, jakim będzie podlegać oprogramowanie |  |
|  | Przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019r. poz. 1781) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | W przypadku zgłoszenia awarii przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w ciągu max. 24 h od momentu zgłoszenia. |  |

Data i podpis Wykonawcy