**Mieszacz chemii do dezynfekcji ( Dozownik )**

* Urządzenie fabrycznie nowe **rok produkcji 2024-2025**
* Urządzenie służące do rozcieńczania skoncentrowanych produktów, przy użyciu systemu Venturiego
* **Okres gwarancji 24 miesiące**

Urządzenie wyposażone w:

* Rurkę pobierającą o długości min. 390 cm
* Rurkę dozującą o długości min. 180 cm
* Wieszak do rurki dozującej
* Zestaw instalacyjny :
  + Plastikowe zaciski 4 szt.
  + Końcówki pomiarowe ( 4 woreczki )
  + Filtr nożny i zespół zaworu zwrotnego ( 4 szt.)
  + Obciążnik ceramiczny (4 szt.)
  + Kotwy ( 3 szt.)
  + Śruby ( 3 szt.)
  + Podkładki ( 3 szt.)
  + Złącze ( dlazłączenia/ wieszania dwóch lub więcej urządzeń razem)
  + Złącze męskie GHT ¾”- Złącze męskie GHT ¾ ”
  + Naklejki samoprzylepne do identyfikacji pojemników
  + Naklejki samoprzylepne do identyfikacji produktów

Dane Techniczne :

|  |  |
| --- | --- |
| **Złącze źródła wody** | Możliwość podłączenia z obu stron |
| **Typ złącza** | 3/4" żeńskie złącze obrotowe GHT |
| **Typ zabezpieczeń** | F-Gap ( membrana elastyczna)  A-Gap ( fizyczne odłączenie powietrza) |
| **Wartość przepływów Venturiego** | 14l/min |
| **Systemy uruchamiania** | Przycisk |
| **Liczba wejść produktów** | 4 |
| **Wymiary maksymalne** | W = 26 cm, Sz.=16 cm , G = 12 cm |
| **Ciśnienie robocze** | **Min. 1 bar, Maks. 9 bar**  **Zalecane : 2-4 bar** |
| **Temperatura** | Maks. 70°C |