|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wózek do transportu pacjentów leżących.** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej (podwójny krzyżak) | |  |
|  | Siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w miękką, grubą poduszkę | |  |
|  | Zabezpieczający pas biodrowy, | |  |
|  | Demontowane podnóżki z wyściełanym podparciem łydek, uchylne z regulacją kąta nachylenia | |  |
|  | Demontowane podłokietniki, | |  |
|  | Demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem | |  |
|  | Tylne kółka antywywrotne | |  |
|  | Koła przednie pełne, rozmiar 200x45 | |  |
|  | Tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24’ | |  |
|  | Ciągi aluminiowe, | |  |
|  | Podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna), | |  |
|  | Szerokość siedziska 46 cm  Głębokość siedziska 46 cm  Wysokość wózka 121 cm  Wysokość wózka bez górnej części oparcia 94 cm  Wysokość oparcia 42 cm  Długość wózka 135 - 168 cm | |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta 100 kg | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy