|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stół zabiegowy** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Stół zabiegowy trzysegmentowy, tapicerowany materiałem zmywalnym. | | Tak |  |
|  | Podgłówek oraz leże wyposażone w otwór z zatyczką. | | Tak |  |
|  | Podgłówek oraz tylna część leża regulowana sprężyną gazową. | | Tak |  |
|  | Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża. | | Tak |  |
|  | Stelaż w kolorze białym na 4 regulowanych stopkach. | | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości. | | Tak |  |
|  | Długość min. 2000 mm. | | Tak |  |
|  | Wysokość regulowana w zakresie min. 600 – 880 mm. | | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka min. od -60 do +45 stopni. | | Tak |  |
|  | Waga maks. 84 kg. | | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 300 kg. | | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżka min. od 0 do 70 stopni. | | Tak |  |
| **WARUNKI GWARANCJI I SERWISU** | | | | |
|  | Okres gwarancji – min. 36 miesięcy obejmującej wszystkie elementy urządzeń | | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 3 dni robocze | | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy