|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Szafa lekarska 1-drzwiowa** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Szafa lekarska, jednodrzwiowa, składająca się z części górnej i dolnej. | |  |
|  | Szafa o wymiarach W/S/G 1800x600x420 mm | |  |
|  | konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blach o grubości od 0,8 do 1,0 mm, pokrytych estetyczną i trwałą powłoką lakierową wykonaną w technologii proszkowej. Warstwa lakieru odporna na korozję i drobne uszkodzenia mechaniczne. | |  |
|  | Część górna z trzema półkami ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25kg wyposażona jest w przeszklone drzwi zamykane na klucz z wygodną klamką. | |  |
|  | Część dolna wyposażona w jedną szklaną półkę o maksymalnym udźwigu do 25 kg zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi zamykanymi na klucz. | |  |
|  | Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu . | |  |
|  | Gwarancja min 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy