|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ciśnieniomierz** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
|  | Ciśnieniomierz zegarowy przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia systolicznego i diagnostycznego w szpitalach lub innych jednostkach medycznych. | | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: min. 0-300 mmHg | | TAK, podać |  |
|  | Metalowa obudowa, duża, czytelna tarcza o średnicy min. 70 mm | | TAK, podać |  |
|  | Zegar (manometr) zintegrowany z pompką i zaworem | | TAK |  |
|  | Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych 23-33 cm | | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy. | | TAK |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy