|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Szafa lekarska 2-drzwiowa** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Szafa dwudrzwiowa wyposażona w drzwi przeszklone zamykane na zamek i 4 przestawne półki | |  |
|  | Szafa o wymiarach W/S/G 1800x900x420 mm | |  |
|  | Szafa lekarska dwudrzwiowa o konstrukcji wykonanej z wysokiej jakości blach o grubości od 0,8 do 1,0 mm, pokrytych estetyczną i trwałą powłoką lakierową wykonaną w technologii proszkowej. Warstwa lakieru odporna na korozję i drobne uszkodzenia mechaniczne | |  |
|  | Meble posadowione na kołach jezdnych z blokadą integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 100 do 150 mm. | |  |
|  | Półki o udźwigu maksymalnym 25 kg ze szkła hartowanego odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. | |  |
|  | Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu . | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy. | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy