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Załącznik nr 2.8 do SWZ – OPZ
dotyczy postępowania pn. „Doposażenie Szpitala w aparaturę i wyposażenie medyczne zwiększające odporność infrastrukturalną oraz zapewniające ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach kryzysowych – Postępowanie nr 2” – znak ZP/2501/92/26

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot przetargu: Zestaw narzędzi chirurgicznych – szt.2 (PAKIET 8)
Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ...................................................Rok produkcji: ..............................

	Lp.
	 Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia     
	Wymóg /wartość           graniczna
	Wymagany opis
spełnienia wymogu

	1. 
	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2026
	Tak
	

	2. 
	Narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej ( spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej ( nr katalogowym, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję napisem), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym  dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix – zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia.
	Tak
	

	3. 
	Łączenie połówek nożyczek wykonane centralnie za pomocą wkrętów , nie nitowane.
	Tak
	

	4. 
	              Wyposażenie dla jednego zestawu

	5. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE, SMUKŁY MODEL, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM, DŁUGOŚĆ 140 MM  5sztuk
	Tak
	

	6. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN, PROSTE, SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM, DŁUGOŚĆ 200 MM   5sztuk
	Tak
	

	7. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN, PROSTE, SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM, DŁUGOŚĆ 240 MM  5sztuk
	Tak
	

	8. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS, ZAKRZYWIONE, DELIKATNE, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM, DŁUGOŚĆ 200 MM  5sztuk
	Tak
	

	9. 
	KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT, DELIKATNE FIGURA 0, ZAKRZYWIONE, DŁUGOŚĆ 215 MM  5sztuk
	Tak
	

	10. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER, PROSTE, SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 140 MM    5sztuk
	Tak
	

	11. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER, PROSTE, SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 200 MM  5sztuk
	Tak
	

	12. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER, PROSTE, SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 240 MM 5sztuk
	Tak
	

	13. 
	KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER, ZAKRZYWIONE, SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 140 MM     5sztuk
	               Tak
	

	14. 
	KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ, ODGIĘTE, KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 205 MM  5sztuk
	               Tak
	

	15. 
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO, SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ, SKOK 0,5 MM, DO NICI DO 3/0, DŁUGOŚĆ 150 MM 5sztuk
	Tak
	

	16. 
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO, SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ, SKOK 0,5 MM, DO NICI DO 3/0, DŁUGOŚĆ 185 MM  5sztuk
	Tak
	

	17. 
	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO, SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ, SKOK 0,5 MM, DO NICI DO 3/0, DŁUGOŚĆ 205 MM  5sztuk
	Tak
	

	18. 
	 IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO, SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ, SKOK 0,5 MM, DO NICI DO 3/0, DŁUGOŚĆ 235 MM 5sztuk
	Tak
	

	19. 
	ROZWIERACZ TYP ADSON BABY Z PRZEGUBEM 3X4 ZĘBY, DŁUGOŚĆ 140 MM  5sztuk dla dwóch zestawów!
	Tak
	

	20. 
	ROZWIERACZ TYP WEITLANER, PÓŁOSTRY, 3X4 ZĘBY, DŁUGOŚĆ 165 MM 5sztuk dla dwóch zestawów!
	Tak
	

	21. 
	ROZWIERACZ TYP HENDERSON, OSTRY, 3X4 ZĘBY, SZEROKOŚĆ 23 MM, DŁUGOŚC CAŁKOWITA 180 MM 5sztuk dla dwóch zestawów!
	Tak
	

	22. 
	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM, DŁ. 160MM,  KOŃCE TĘPO TĘPE 10sztuk
	Tak
	

	23. 
	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM, DŁUGOŚĆ 180 MM, KOŃCE TĘPO TĘPE 20sztuk
	Tak
	

	24. 
	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM, OSTRZA TĘPO TĘPE 25sztuk dla dwóch zestawów!
	Tak
	

	25. 
	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE, TĘPO OSTRE, DŁUGOŚĆ 145 MM 25sztuk dla dwóch zestawów!
	Tak 
	

	26. 
	ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 2,8 MM, DŁUGOŚĆ 180 MM 5sztuk dla dwóch zestawów!
	Tak
	

	27. 
	ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4,4 MM, DŁUGOŚĆ 180 MM 5sztuk dla dwóch zestawów!
	Tak
	

	28. 
	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD, PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 145 MM 5sztuk 
	Tak
	

	29. 
	PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD, PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI, DŁUGOŚĆ 200 MM 5sztuk
	Tak
	

	30. 
	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA, PROSTA, DŁUGOŚĆ 145 MM 5sztuk
	Tak
	

	31. 
	PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA, PROSTA, DŁUGOŚĆ 200 MM 5sztuk
	Tak
	

	32. 
	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY, PROSTA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM, DŁUGOŚĆ 150 MM 5sztuk
	Tak
	

	33. 
	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY, PROSTA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM, DŁUGOŚĆ 200 MM 5sztuk
	Tak
	

	34. 
	HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF, MAŁY, DWUSTRONNY, DŁUGOŚĆ125 MM, ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM 5sztuk dla dwóch zestawów!
	Tak
	

	35. 
	HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF, DUŻY, DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM, ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM 5sztuk dla dwóch zestawów!
	Tak
	

	36. 
	 KOSZ DO KONTENERA WYKONANY ZE STALI , POSIADAJACY FALISTE DNO, BEZ NOZEK, POSIADA OPLYWOWE KSZTAŁTY,  WYMIARY  240X250X55 MM 10sztuk
	Tak
	

	37. 
	 KOSZ DO KONTENERA WYKONANY ZE STALI , POSIADAJACY FALISTE DNO, BEZ NOZEK, POSIADA OPLYWOWE KSZTAŁTY,  WYMIARY 537X250X55 MM 10sztuk 
	Tak
	

	                                                                  Inne wymagania

	38. 
	Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe
	Tak
	

	39. 
	Dostawa w cenie urządzenia.
	Tak
	

	40. 
	Instrukcja sterylizacji
	Tak
	

	41. 
	Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Okres gwarancji min.24 miesiące.
	Tak
	

	2. 
	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
	Tak
	

	3. 
	Zapewniony serwis pogwarancyjny
	Tak
	

	4. 
	Okres zagwarantowania dostępności części  zamiennych minimum 10 lat
	Tak
	



Kwalifikowany podpis elektroniczny

Wykonawcy

………………………………………….

