|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wózek zabiegowy.** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Wózek transportowy: 3xblat 355x290x20 mm (+/- 10mm), 1xstelaż do worka na odpady, 1xkoszyk na akcesoria 290x95x90mm (+/- 10mm) z uchwytem do prowadzenia | |  |
|  | Stelaż aluminiowo – stalowy lakierowany proszkowo z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie | |  |
|  | Blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanej tacy | |  |
|  | Koszyk stalowy lakierowany proszkowo | |  |
|  | Stelaż do worków na odpady stalowy lakierowany proszkowo z pokrywą z tworzywa sztucznego | |  |
|  | Wyposażony w koła jezdne min 75mm średnicy, w tym dwa z blokadą | |  |
|  | Wymiary całkowite: 480x440x900mm (+/- 20mm) | |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej blatu: minimum 350x280x15mm | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy