|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wózek transportowy.** | | | |
| **Nazwa** | |  | |
| **Typ** | |  | |
| **Wytwórca** | |  | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Wózek transportowy: 2xblat 890x590 mm (+/- 20mm) z uchwytem do prowadzenia. | |  |
|  | Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej. | |  |
|  | Blat w formie wyjmowanej tacy | |  |
|  | Wyposażony w koła jezdne min 125mm średnicy, w tym dwa z blokadą | |  |
|  | Wymiary całkowite: 1015x600x900mm (+/- 20mm) | |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej blatu: minimum 840x540x20mm | |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-cy | |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy