|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stojaki do kroplówek** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Kolumna i podstawa ze stali lakierowanej proszkowo. | | Tak |  |
|  | **Głowica** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. | | Tak |  |
|  | Średnica podstawy: max. 650 mm | | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie: 1300 – 2300 (+/- 50mm) | | Tak |  |
|  | Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy min. 50 mm , w tym dwa z blokadą. | | Tak |  |
|  | Głowica – na 2 haczyki i 2 koszyki na butelki | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy