|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szafy na wycinki (biopsje) wentylowane – 3szt** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Szafa wentylowana mechanicznie na preparaty formalinowe w całości wykonana z materiałów nierdzewnych – kwasoodpornych gat. Min 1,4301EN10088, umożliwiająca swobodny przepływ powietrza przez cały przekrój szafy. | | Tak |  |
|  | **Drzwi podwójne, przeszklone wyposażone w uszczelkę wygłuszającą i zamek baskwilowy.** | | Tak |  |
|  | 4 półki wewnętrzne, konstrukcja perforowana. | | Tak |  |
|  | Nóżki umożliwiające wypoziomowanie szafy. | | Tak |  |
|  | Podłączenie wentylacji mechanicznej szafy do istniejącego systemu wentylacji (przekrój 100). | | Tak |  |
|  | Wymiary: 90/50/200 (s/g/w) | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy