|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stelaż na bieliznę pościelową** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Stelaż z rurek ze stali chromowanej | | Tak |  |
|  | Obręcz do worków ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | | Tak |  |
|  | Pokrywa z tworzywa ABS podnoszona za pomocą pedału nożnego | | Tak |  |
|  | Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | | Tak |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS wyposażona w koła o średnicy min. 45 mm, w tym dwa z blokadą | | Tak |  |
|  | Pojemność 100-120l, wymiary min. 405 x 520 x 860 | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy