|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wózek transportowy – 2szt** | | | | |
| **Nazwa** | |  | | |
| **Typ** | |  | | |
| **Wytwórca** | |  | | |
| **Kraj pochodzenia** | |  | | |
| **Rok produkcji: 2019 lub 2020** | |  | | |
| **Lp.** | **OPIS** | | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE**  **(wypełnia wykonawca)** |
|  | Wózek transportowy w całości wykonany z materiałów nierdzewnych – kwasoodpornych gat. Min 1,4301EN10088 z blatem pełnym. | | Tak |  |
|  | **Wyposażony w cztery kółka z hamulcem**. | | Tak |  |
|  | W pełni kompatybilny z systemami chłodni i stołów sekcyjnych u zamawiającego. | | Tak |  |
|  | Wymiary: 750/2300/55 (s/d/w) | | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 m-cy | | Tak |  |

……………………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

podpis i pieczęć wykonawcy