***Załącznik nr 2a – formularz techniczny***

dotyczy postępowania ZP/2505/116/21 – zakup oraz dostawa wyposażenia dla Oddziałów: Neurologicznego, Dziecięcego z Chirurgią Dziecięcą z Chirurgią Dziecięcą, Ośrodka Udarowego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Potrójny stojak do worków na odpady. | TAK |  |
|  | Wykonany z rur stalowych ocynkowanych. | TAK |  |
|  | Dodatkowe zabezpieczenie powłoką lakierniczą. | TAK |  |
|  | Dostosowany do worków o pojemności min. 60-120 l. | TAK |  |
|  | Pokrywy metalowe o średnicy min. 300 mm. | TAK |  |
|  | Każda pokrywa otwierana oddzielnym pedałem. | TAK |  |
|  | Stelaż na 4 kółkach skrętnych z hamulcem. | TAK |  |
|  | Wymiary min. 790 x 360 x 850 (dł. X sz. X wys.) | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. | TAK |  |
|  | Dostawa w cenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | TAK |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 5 lat. | TAK |  |

# **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH,**

**STELAŻ NA WORKI (1 SZT.)**

