***Załącznik nr 2a – formularz techniczny***

dotyczy postępowania ZP/2505/116/21 – zakup oraz dostawa wyposażenia dla Oddziałów: Neurologicznego, Dziecięcego z Chirurgią Dziecięcą z Chirurgią Dziecięcą, Ośrodka Udarowego

# **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**KOZETKI LEKARSKIEJ ELEKTRYCZNEJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Kozetka lekarska z elektryczną regulacją wysokości. | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości realizowana za pomocą siłownika elektrycznego. | Tak |  |
|  | Leże dwusegmentowe z podgłówkiem. | Tak |  |
|  | Regulacja podgłówka za pomocą sprężyny gazowej. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego. | Tak |  |
|  | Konstrukcja kozetki wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. | Tak |  |
|  | Leże pokryte materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
|  | Kolor pokrycia leża do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Szerokość leża: 65-70 cm | Tak |  |
|  | Długość leża: 200 cm ± 5 cm | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 60-100 cm. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie kozetki min. 150 kg. | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Dostawa w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

