***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

*Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23*

***Numer pozycji/części: P.110.***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **Ozonator do ozonowania pomieszczeń– szt. 1**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do ozonowania pomieszczeń. | Tak |  |
|  | Wydajność: 10000 mg/h | Tak |  |
|  | Max. pobór mocy: 100-300W | Tak |  |
|  | Żywotność płytki ozonowej: min. 20000 h | Tak |  |
|  | Wentylator zamontowany w urządzeniu pozwalający na efektywne ozonowanie powierzchni do min. 200m² | Tak |  |
|  | Wentylator zabezpieczony zmywalnym filtrem. | Tak |  |
|  | Regulacja czasu pracy za pomocą pokrętła w zakresie 1-120 min. | Tak |  |
|  | Funkcja pracy w trybie ciągłym. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uchwyt do przenoszenia. | Tak |  |
|  | Poziom hałasu: ˂ 45 dB | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: ˂ 3 kg | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia: 18 x 24 x 18 cm ± 2 cm | Tak |  |
| **Inne wymagania** | | | |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

|  |
| --- |
| Data; kwalifikowany podpis elektroniczny |
|  |