***Załącznik nr 1 – formularz oferty***

# Dane wykonawcy

**O F E RT A**

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa: |  |
| Adres: |  |
| województwo |  |  |
| NIP: |  | REGON: |  |  |
| strona www: |  | adres e-mail: |  |
| nr telefonów |  |  |

1. **Przedmiot oferty:**

Oferta dotyczy postepowania poniżej 130 tysięcy zł, na **dostawę endoskopów jednorazowych (2505/97/23)**

# Informacje dotyczące ceny oferty;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.M.** | **Ilość****zamawiana** | **Cena** **jednostkowa** **netto** | **Wartość****netto** **PLN** | **Wartość****brutto** **PLN** |
|  | Endoskop jednorazowy312\_02\_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny Technologia video (kamera, źródło światła LED) Pole widzenia 85° Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) Oświetlenie LED – dwie diody Długość części roboczej 600 mm Możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 160° dla wersji Large Kanał roboczy o średnicy 2.8 mm dla wersji Large, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy Kompatybilny z monitorem **Ambu aView VESA MIS-D, 75, C, Ver: 050** posiadanym przez Zamawiającego W komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. Produkt nie zawiera lateksu produkt sterylizowany tlenkiem etylenu Jednorazowe bronchoskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym | sztuka | 50 |  |  |  |
|  | Endoskop jednorazowy312\_02\_08 Zakup do magazynu AMMS medyczny 8% Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny Technologia video (kamera, źródło światła LED) Pole widzenia 85° Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) Oświetlenie LED – dwie diody Długość części roboczej 600 mm Możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej Zakres regulacji: do góry 180° do dołu 180° Regular Kanał roboczy o średnicy 2.2 mm wersja Regular, wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy Kompatybilny z monitorem **Ambu aView VESA MIS-D, 75, C, Ver: 050** posiadanym przez Zamawiającego W komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu Końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła (dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego. Produkt nie zawiera lateksu produkt sterylizowany tlenkiem etylenu Jednorazowe bronchoskopy kompatybilne z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym | sztuka | 50 |  |  |  |
| Razem |  |  |

1. **Oświadczenia**

Oświadczam, że:

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zaproszeniu oraz ze wzorze umowy;
2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. zapoznaliśmy się z zaproszeniem oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
5. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
6. zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO opublikowaną na stronie internetowej zamawiającego i akceptuję jego treść, w związku z moim uczestnictwem w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.
7. Informuję, że (zaznaczyć właściwe):

☐ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

☐ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ................................................................................................................... których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: ..................................................................zł netto

**Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.**

1. Akceptuję zawarcie Umowy w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (skreślić niewłaściwe)
* TAK
* NIE

|  |  |
| --- | --- |
| miejscowość: |  |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)